รายละเอียดโครงการพัฒนาแบบ  ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่แข่งขันได้  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา											
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	
งบประมาณและที่ผ่านมา
	ตัวชี้วัด
(KPI)
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน


	
	
	
	
	2561
(บาท)
	2562
(บาท)
	2563
(บาท)
	2564
(บาท)
	2565
(บาท)
	
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสามัคคี หมู่ที่ 1
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,340.00 เมตร
ตามแบบ อปท.
	12,413,000
	12,413,000
	12,413,000
	12,413,000
	12,413,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	371,000
	371,000
	371,000
	371,000
	371,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายวังผักบุ้ง หมู่ที่ 1
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังผักบุ้ง หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	2,416,000
	2,416,000
	2,416,000
	2,416,000
	2,416,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสามัคคี (ซอย 2)หมู่ที่ 1
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคี (ซอย 2) หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ

	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	2,178,000
	2,178,000
	2,178,000
	2,178,000
	2,178,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	-80-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายปลายแป๊ป 
หมู่ที่ 1
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแป๊ป 
หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	4,088,000
	4,088,000
	4,088,000
	4,088,000
	4,088,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายคีรีวารินทร์ 
หมู่ที่ 1
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคีรีวารินทร์ 
หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	5,575,000
	5,575,000
	5,575,000
	5,575,000
	5,575,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสร้อยทอง 
หมู่ที่ 1
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสร้อยทอง 
หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	416,000
	416,000
	416,000
	416,000
	416,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหัวช้าง หมู่ที่ 2
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหัวช้าง 
หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	8,920,000
	8,920,000
	8,920,000
	8,920,000
	8,920,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายลาบูเก่า 
หมู่ที่ 2
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาบูเก่า 
หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	11,150,000
	11,150,000
	11,150,000
	11,150,000
	11,150,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบุหลัน
 หมู่ที่ 2
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุหลัน 
หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	10,406,000
	10,406,000
	10,406,000
	10,406,000
	10,406,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	11
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบุหลัน
(ซอย 1) หมู่ที่ 2
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุหลัน (ซอย 1)  หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	2,415,000
	2,415,000
	2,415,000
	2,415,000
	2,415,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	12
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนาซัว 
หมู่ที่ 2
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาซัว 
หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	743,000
	743,000
	743,000
	743,000
	743,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-81-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเหมืองใหม่-ซอยสวนทุเรียน หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองใหม่-แยกสวนทุเรียน หมู่ที่ 3 
บ้านบันนังบูโบ
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00  เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	3,267,000
	3,267,000
	3,267,000
	3,267,000
	3,267,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	14
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเหมืองใหม่-ขุมเหมือง  หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองใหม่-ขุมเหมือง  หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโบ
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00  เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	1,343,000
	1,343,000
	1,343,000
	1,343,000
	1,343,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	15
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเหมืองใหม่-บาราเซาะ  หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองใหม่-บาราเซาะ  หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโบ
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200.00  เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	8,176,000
	8,176,000
	8,176,000
	8,176,000
	8,176,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	16
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเหมืองใหม่-แบดิง หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองใหม่-แบดิง 
หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโบ
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00  เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	2,541,000
	2,541,000
	2,541,000
	2,541,000
	2,541,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	17
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเหมืองใหม่-น้าแม๊ะ หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองใหม่-น้าแม๊ะ 
หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโบ
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	2,178,000
	2,178,000
	2,178,000
	2,178,000
	2,178,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	18
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรวมใจ หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมใจ หมู่ที่ 3 
บ้านบันนังบูโบ 
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	4,356,000
	4,356,000
	4,356,000
	4,356,000
	4,356,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	19
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรวมใจ ซอย 1  หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมใจ ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโบ    
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00  เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	1,815,000
	1,815,000
	1,815,000
	1,815,000
	1,815,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	20
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรวมใจ ซอย 2  หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมใจ ซอย 2   
	ขนาด กว้าง 4.00  เมตร ยาว 450.00  เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.

	1,633,000
	1,633,000
	1,633,000
	1,633,000
	1,633,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
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	21
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหินอ่อน  หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหินอ่อน 
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	2,541,000
	2,541,000
	2,541,000
	2,541,000
	2,541,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	22
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสวนชอ หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสวนชอ 
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	2,081,000
	2,081,000
	2,081,000
	2,081,000
	2,081,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	23
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายน้าศิลป์ หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายน้าศิลป์ 
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	3,049,000
	3,049,000
	3,049,000
	3,049,000
	3,049,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	24
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายลาหนา หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายลาหนา 
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	6,318,000
	6,318,000
	6,318,000
	6,318,000
	6,318,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด

	กองช่าง
	

	25
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสวนเงาะ หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสวนเงาะ   
	ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00  เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	277,000
	277,000
	277,000
	277,000
	277,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	26
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตังญี่ปุ่น หมู่ที่ 3
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตังญี่ปุ่น
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00  เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	5,575,000
	5,575,000
	5,575,000
	5,575,000
	5,575,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	27
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายป้าหลิว หมู่ที่ 5
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายป้าหลิว   
	ขนาด กว้าง 4  เมตร 
ยาว 1,700 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	6,318,000
	6,318,000
	6,318,000
	6,318,000
	6,318,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	28
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายช่องเขา หมู่ที่ 5
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายช่องเขา   
	ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.

	11,150,000
	11,150,000
	11,150,000
	11,150,000
	11,150,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
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	29
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปินเยาะ หมู่ที่ 5
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปินเยาะ   
	ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.

	7,298,000
	7,298,000
	7,298,000
	7,298,000
	7,298,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	30
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายพายัพ หมู่ที่ 5
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายพายัพ   
	ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	743,000
	743,000
	743,000
	743,000
	743,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	31
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเขาไท หมู่ที่ 5
	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขาไท   
	ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบ อปท.
	166,000
	166,000
	166,000
	166,000
	166,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	32
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายสามัคคี หมู่ที่ 1
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,340.00 เมตร
ตามแบบ อปท.
	567,400
	567,400
	567,400
	567,400
	567,400
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	33
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
ตามแบบ อปท.
	16,900
	16,900
	16,900
	16,900
	16,900
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	34
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายวังผักบุ้ง หมู่ที่ 1
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายวังผักบุ้ง หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร
ตามแบบ อปท.
	138,000
	138,000
	138,000
	138,000
	138,000
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
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	35
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายสามัคคี (ซอย 2)หมู่ที่ 1
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายสามัคคี (ซอย 2) หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ

	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
ตามแบบ อปท.
	101,900
	101,900
	101,900
	101,900
	101,900
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	36
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายปลายแป๊ป 
หมู่ที่ 1
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายปลายแป๊ป 
หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร
ตามแบบ อปท.

	186,800
	186,800
	186,800
	186,800
	186,800
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	37
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายคีรีวารินทร์ 
หมู่ที่ 1
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายคีรีวารินทร์ 
หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,500.00 เมตร
ตามแบบ อปท.
	254,800
	254,800
	254,800
	254,800
	254,800
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	38
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายสร้อยทอง 
หมู่ที่ 1
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายสร้อยทอง 
หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
ตามแบบ อปท.
	25,400
	25,400
	25,400
	25,400
	25,400
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	39
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายเขาหัวช้าง หมู่ที่ 2
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายเขาหัวช้าง 
หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร
ตามแบบ อปท.
	407,700
	407,700
	407,700
	407,700
	407,700
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	40
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายลาบูเก่า 
หมู่ที่ 2
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายลาบูเก่า 
หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร
ตามแบบ อปท.
	509,600
	509,600
	509,600
	509,600
	509,600
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
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	41
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายบุหลัน
หมู่ที่ 2
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายบุหลัน 
หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร
ตามแบบ อปท.
	475,600
	475,600
	475,600
	475,600
	475,600
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	42
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายบุหลัน
(ซอย 1) หมู่ที่ 2
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายบุหลัน 
ซอย 1)  หมู่ที่ 2
 บ้านนาซัว
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 650 เมตร
ตามแบบ อปท.
	110,400
	110,400
	110,400
	110,400
	110,400
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	43
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายนาซัว 
หมู่ที่ 2
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายนาซัว 
หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร
ตามแบบ อปท.
	33,900
	33,900
	33,900
	33,900
	33,900
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	44
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายเหมืองใหม่-ซอยสวนทุเรียน หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายเหมืองใหม่-แยกสวนทุเรียน หมู่ที่ 3 
บ้านบันนังบูโบ
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00  เมตร
ตามแบบ อปท.
	152,800
	152,800
	152,800
	152,800
	152,800
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	45
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายเหมืองใหม่-ขุมเหมือง  หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายเหมืองใหม่-ขุมเหมือง  หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโบ
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00  เมตร
ตามแบบ อปท.
	62,800
	62,800
	62,800
	62,800
	62,800
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	46
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายเหมืองใหม่-บาราเซาะ  หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายเหมืองใหม่-บาราเซาะ  หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโบ
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200.00  เมตร
ตามแบบ อปท.
	373,700
	373,700
	373,700
	373,700
	373,700
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	47
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายเหมืองใหม่-แบดิง หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายเหมืองใหม่-แบดิง หมู่ที่ 3 
บ้านบันนังบูโบ
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00  เมตร
ตามแบบ อปท.

	118,900
	118,900
	118,900
	118,900
	118,900
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	
-86-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	48
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายเหมืองใหม่-น้าแม๊ะ หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายเหมืองใหม่-น้าแม๊ะ หมู่ที่ 3 
บ้านบันนังบูโบ
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร
ตามแบบ อปท.
	101,900
	101,900
	101,900
	101,900
	101,900
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	49
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายรวมใจ หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายรวมใจ 
หมู่ที่ 3 
บ้านบันนังบูโบ 
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร
ตามแบบ อปท.
	203,800
	203,800
	203,800
	203,800
	203,800
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	50
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายรวมใจ ซอย 1  หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายรวมใจ
 ซอย 1 หมู่ที่ 3 
บ้านบันนังบูโบ    
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00  เมตร
ตามแบบ อปท.
	84,900
	84,900
	84,900
	84,900
	84,900
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	51
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายรวมใจ ซอย 2  หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายรวมใจ 
ซอย 2   
	ขนาด กว้าง 4.00  เมตร ยาว 450.00  เมตร
ตามแบบ อปท.

	76,400
	76,400
	76,400
	76,400
	76,400
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	52
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายหินอ่อน  หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรัง
สายหินอ่อน 
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร
ตามแบบ อปท.
	118,900
	118,900
	118,900
	118,900
	118,900
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	53
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายสวนชอ หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรัง
สายสวนชอ 
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร
ตามแบบ อปท.
	95,100
	95,100
	95,100
	95,100
	95,100
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	54
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายน้าศิลป์ หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรัง
สายน้าศิลป์ 
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร
ตามแบบ อปท.
	142,600
	142,600
	142,600
	142,600
	142,600
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
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	55
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายลาหนา หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรัง
สายลาหนา 
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00เมตร
ตามแบบ อปท.
	288,700
	288,700
	288,700
	288,700
	288,700
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด

	กองช่าง
	

	56
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายสวนเงาะ หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรัง
สายสวนเงาะ   
	ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00  เมตร
ตามแบบ อปท.
	12,700
	12,700
	12,700
	12,700
	12,700
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	57
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายตังญี่ปุ่น หมู่ที่ 3
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรัง
สายตังญี่ปุ่น
	ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00  เมตร
ตามแบบ อปท.
	254,800
	254,800
	254,800
	254,800
	254,800
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	58
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายป้าหลิว หมู่ที่ 5
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรัง
สายป้าหลิว   
	ขนาด กว้าง 4  เมตร 
ยาว 1,700 เมตร
ตามแบบ อปท.
	288,700
	288,700
	288,700
	288,700
	288,700
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	59
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายช่องเขา หมู่ที่ 5
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรัง
สายช่องเขา   
	ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร
ตามแบบ อปท.

	509,600
	509,600
	509,600
	509,600
	509,600
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	60
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายปินเยาะ หมู่ที่ 5
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังสายปินเยาะ   
	ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร
ตามแบบ อปท.

	322,700
	322,700
	322,700
	322,700
	322,700
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	61
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายพายัพ หมู่ที่ 5
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรัง
สายพายัพ   
	ขนาด กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร
ตามแบบ อปท.
	33,900
	33,900
	33,900
	33,900
	33,900
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
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	62
	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังสายเขาไท หมู่ที่ 5
	เพื่อปรับเกรดถนนลูกรัง
สายเขาไท   
	ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร
ตามแบบ อปท.
	12,700
	12,700
	12,700
	12,700
	12,700
	1 สาย
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	63
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายสามัคคี 
หมู่ที่ 1
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายสามัคคี หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ตามแบบ อปท.

	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือน
	กองช่าง
	

	64
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	65
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายวังผักบุ้ง หมู่ที่ 1
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายวังผักบุ้ง หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	66
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายสามัคคี (ซอย 2) หมู่ที่ 1
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายสามัคคี (ซอย 2) หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	67
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายปลายแป๊ป 
หมู่ที่ 1
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายปลายแป๊ป 
หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ตามแบบ อปท.
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	68
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายคีรีวารินทร์ 
หมู่ที่ 1
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายคีรีวารินทร์ 
หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ตามแบบ อปท.
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	69
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายสร้อยทอง 
หมู่ที่ 1
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายสร้อยทอง 
หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำทะลุ
	ตามแบบ อปท.
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	70
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเขาหัวช้าง หมู่ที่ 2
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเขาหัวช้าง หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ตามแบบ อปท.
	600,000
	600,00089

	600,000
	600,000
	600,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	71
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายลาบูเก่า 
หมู่ที่ 2
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายลาบูเก่า 
หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ตามแบบ อปท.
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	72
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบุหลัน 
หมู่ที่ 2
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบุหลัน 
หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ตามแบบ อปท.
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	73
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบุหลัน 
ซอย 1 หมู่ที่ 2
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบุหลัน 
ซอย 1  
หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	74
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายนาซัว 
หมู่ที่ 2
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายนาซัว หมู่ที่ 2 บ้านนาซัว
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	75
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเหมืองใหม่-ซอยสวนทุเรียน  หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเหมืองใหม่-สวนทุเรียน
 หมู่ที่ 3 
บ้านบันนังบูโบ
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	76
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเหมืองใหม่-ขุมเหมือง หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเหมืองใหม่-ขุมเหมือง 
หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโบ
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	77
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเหมืองใหม่-บาราเซาะ หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเหมืองใหม่-บาราเซาะ 
หมู่ที่ 3 บ้านบันนังบูโบ
	ตามแบบ อปท.
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	78
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเหมืองใหม่-แบดิง หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเหมืองใหม่-แบดิง หมู่ที่ 3 
บ้านบันนังบูโบ
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	79
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเหมืองใหม่-น้าแม๊ะ หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเหมืองใหม่-น้าแม๊ะ หมู่ที่ 3 
บ้านบันนังบูโบ
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,00090

	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	80
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายรวมใจ หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายรวมใจ 
หมู่ที่ 3 
บ้านบันนังบูโบ 
	ตามแบบ อปท.
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	81
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายรวมใจ ซอย 1  หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายรวมใจ
 ซอย 1 หมู่ที่ 3 
บ้านบันนังบูโบ    
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	82
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายรวมใจ ซอย 2  หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายรวมใจ 
ซอย 2   
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	83
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายหินอ่อน  หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายหินอ่อน 
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	84
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายสวนชอ หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายสวนชอ 
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	85
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายน้าศิลป์ หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายน้าศิลป์ 
	ตามแบบ อปท.
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	86
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายลาหนา หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายลาหนา 
	ตามแบบ อปท.
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	87
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายสวนเงาะ หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายสวนเงาะ   
	ตามแบบ อปท.
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	88
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายตังญี่ปุ่น หมู่ที่ 3
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายตังญี่ปุ่น
	ตามแบบ อปท.
	400,000
	400,00091

	400,000
	400,000
	400,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด

	กองช่าง
	

	89
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายป้าหลิว หมู่ที่ 5
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายป้าหลิว   
	ตามแบบ อปท.
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	90
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายช่องเขา หมู่ที่ 5
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายช่องเขา   
	ตามแบบ อปท.
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	1,000,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	91
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายปินเยาะ หมู่ที่ 5
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายปินเยาะ   
	ตามแบบ อปท.
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	600,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	92
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายพายัพ หมู่ที่ 5
	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
สายพายัพ   
	ตามแบบ อปท.
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	1 สาย
	ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และมีแสงสว่างเพียงพอเพิ่มร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	93
	โครงการขุดลอกฝาย 
สายบ้านถ้ำทะลุ  หมู่ที่ 1
	เพื่อขุดลอกฝายน้ำ สายบ้านถ้ำทะลุ 
	ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
	39,000
	39,000
	39,000
	39,000
	39,000
	1 แห่ง
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	94
	โครงการขุดลอกฝาย 
สายปลายแป๊ป หมู่ที่ 1
	เพื่อขุดลอกฝายน้ำ สายปลายแป๊ป 
	ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	1 แห่ง
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	95
	โครงการขุดลอกฝาย 
สายคีรีวารินทร์  หมู่ที่ 2
	เพื่อขุดลอกฝายน้ำ สายคีรีวารินทร์ 
	ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
	63,000
	63,000
	63,000
	63,000
	63,000
	1 แห่ง
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	96
	โครงการขุดลอกฝาย 
สายเขาหัวช้าง หมู่ที่ 2
	เพื่อขุดลอกฝายน้ำ 
สายเขาหัวช้าง 
	ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	64,000
	1 แห่ง
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	97
	โครงการขุดลอกฝาย 
สายบุหลัน  หมู่ที่ 2
	เพื่อขุดลอกฝายน้ำ สายบ้านนาซัว 
	ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
	63,000
	63,00092

	63,000
	63,000
	63,000
	1 แห่ง
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด

	กองช่าง
	

	98
	โครงการขุดลอกฝาย 
สายเหมืองใหม่  หมู่ที่ 3
	เพื่อขุดลอกฝายน้ำ สายเหมืองใหม่ 
	ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร
	73,000
	73,000
	73,000
	73,000
	73,000
	1 แห่ง
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	99
	โครงการขุดลอกฝาย 
สายลาหนา  หมู่ที่ 3
	เพื่อขุดลอกฝายน้ำ สายลาหนา 
	ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
	[bookmark: _GoBack]40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	1 แห่ง
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	100
	โครงการขุดลอกฝาย 
สายปินเยาะ  หมู่ที่ 5
	เพื่อขุดลอกฝายน้ำ สายปินเยาะ 
	ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
	63,000
	63,000
	63,000
	63,000
	63,000
	1 แห่ง
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	101
	โครงการขุดลอกคลอง
สายบันนังบูโบ หมู่ที่ 3
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นช่องทางการระบายน้ำ
	ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร
	450,000
	450,000
	450,000
	450,000
	450,000
	1 แห่ง
	สามารถป้องกันและเป็นช่องทางระบายน้ำ
	กองช่าง
	

	102
	โครงการขุดลอกคลอง
สายลาหนา หมู่ที่ 3
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นช่องทางการระบายน้ำ
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร
	330,000
	330,000
	330,000
	330,000
	330,000
	1 แห่ง
	สามารถป้องกันและเป็นช่องทางระบายน้ำ
	กองช่าง
	

	103
	โครงการขุดลอกคลอง สายคลองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นช่องทางการระบายน้ำ
	ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร
	1,350,000
	1,350,000
	1,350,000
	1,350,000
	1,350,000
	1 แห่ง
	สามารถป้องกันและเป็นช่องทางระบายน้ำ
	กองช่าง
	

	104
	โครงการขุดลอกคลอง
สายปินเยาะ หมู่ที่ 5
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นช่องทางการระบายน้ำ
	ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร
	2,250,000
	2,250,000
	2,250,000
	2,250,000
	2,250,000
	1 แห่ง
	สามารถป้องกันและเป็นช่องทางระบายน้ำ
	กองช่าง
	

	105
	โครงการขุดลอกบ่อน้ำสาธารณประโยชน์สายเหมืองใหม่ หมู่ที่  3
	เพื่อขุดลอกบ่อน้ำสาธารณประโยชน์สายเหมือง
	ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	1 แห่ง
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	106
	โครงการวางท่อ คสล.สายเขาหัวช้าง จำนวน 8 ท่อน หมู่ที่ 2 
	เพื่อวางท่อ คสล.สายเขาหัวช้าง 
	จำนวน 8 ท่อน
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	1 แห่ง
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	107
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ
	เพื่อก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร   ยาว 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	59,000
	59,000
	59,000
	59,000
	59,000
	1 แห่ง
	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
	กองช่าง
	

	รวม
	107 โครงการ
	
	
	153,239,000
	153,239,00093

	153,239,000
	153,239,000
	153,239,000
	
	
	
	



